|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: | Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Σητείας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019-20  6194/16-11-2018 |

**ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ**

Της επιχείρησης …………………………………, έδρα …………...., οδός ………………….,

αριθμός ……, ΑΦΜ…………………, Δ.Ο.Υ. …………………..,τηλέφωνο ………………….,

fax ………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| 1 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  SAE 15W/40 | **SAE 15W/40** , **ACEA :** E9/E7  **API :** CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4,SL  MB 228.31,MAN 3575  **Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) προσφερόμενου προϊόντος.** **MB 228.31** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  SAE 10W/40 | **SAE 10W/40** , **ACEA :** Ε6/E7/E9  **API :** CJ-4  ΜΒ 228.51,ΜΑΝ 3477,3271  VOLVO VDS 4,DAF PX Euro VI  **Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) προσφερόμενου προϊόντος.** **ΜΒ 228.51** | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  SAE 10W/30 | **SAE 10W/30** , **ACEA :** E9/Ε6  **API :** CJ-4  ΜΒ 228.51,ΜΑΝ 3477,3271-1  VDS 4,DAF PX Euro VI  **Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποίησης καταλληλότητας (approval) προσφερόμενου προϊόντος.** **ΜΒ 228.51** | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  SAE 10W-40 | **SAE 10W/40** , **ACEA :** A3/B3, A3/B4  **API :** SL/CF  MB 229.1, VW 501.01/505.00  Επιθυμητή συσκευασία σε δοχείο χωρητικότητας 4 lt | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  SAE 15W-40 | **SAE 15W/40** , **ACEA :** A3/B3, A3/B4  **API :** SL/SJ/CF  MB 229.1, VW 501.01/505.00  Επιθυμητή συσκευασία σε δοχείο χωρητικότητας 4 lt | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HLP ISO 46 | **HLP ISO 46**  DIN 51524 part 3 , HVLP | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ για κλειστά κυκλώματα ψυγείου. | **BS 6580, ASTM D-3306, AFNOR NF R 15-601, SAE J1034**  Το εν λόγω προϊόν θα είναι συμπυκνωμένο αδιάλυτο αντιψυκτικό, αντιθερμικό και αντισκωριακό κατάλληλο για όλα τα αυτοκίνητα και όλες τις εποχές. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Βάσης Ασβεστίου | **DIN 51825, NLGI-2, KD2-20** | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΓΡΑΣΟ ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΟ | **DIN 51825, NLGI-2, T3 KPF2N-30** | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΓΡΑΣΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Βάσης Λιθίου | **DIN 51825, NLGI-2, K2N-30** | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W/80 | **SAE 75W/80,Συνθετική**  API GL-4  MIL-L-2105D,  ZFTE-ML01L,02L,16K | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ (τεμ των 400ml) | Να απωθεί την υγρασία: να προστατεύει τα συστήματα ανάφλεξης και να εξασφαλίζει την καλή εκκίνηση του κινητήρα. Να ελευθερώνει τους μπλοκαρισμένους μηχανισμούς: κλειδαριές, βίδες, στροφείς, βαλβίδες, κ.α. Να προστατεύει από τη διάβρωση εναποθέτοντας μία προστατευτική ταινία στις μεταλλικές επιφάνειες. Να αποτρέπει τη σκουριά, να καθαρίζει από υπολείμματα λίπους και πίσσας.  Σε συσκευασία των 400ml ανά τεμάχιο. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ (τεμ των 400ml) | Ισχυρός διαλύτης που αφαιρεί πολύ γρήγορα όλα τα κατάλοιπα από το εσωτερικό και τα εμφανή μέρη του καρμπυρατέρ χωρίς αποσυναρμολόγηση.  Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα εμφανή σημεία του καρμπυρατέρ (τσόκ, φράκτη βαλβίδων και αερίων και ρύθμιση βιδών του καρμπυρατέρ).  Να εξουδετερώνει τα υπολείμματα που έχουν κολλήσει στα εξαρτήματα όπως ρητίνη, λάδια, υπολείμματα γράσου και βρωμιάς. Το προϊόν θα πρέπει να εξατμίζεται σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα.  Σε συσκευασία των 400ml ανά τεμάχιο. | ΝΑΙ |  |  |

Στη στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ » περιγράφονται , αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που ζητούνται από τη παρούσα διακήρυξη.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό τα προσφερόμενα είδη να διαθέτουν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή

ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν τα είδη των λιπαντικών που προσφέρει καλύπτουν τις αντίστοιχες τεχνικές

Προδιαγραφές

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή, σε πιο από τα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus ) ή άλλου είδους έγγραφα , που υποβάλλει με την προσφορά του, αποδεικνύεται ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν τις ζητούμενες από την παρούσα τεχνικές προδιαγραφές

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ